|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Индивидуальный Предприниматель***  ***Половинкин Вячеслав Фёдорович***  **г.Челябинск, ИНН 744800034106, ЕГРИП 304743817500040**  **тел/факс 8(351) 727-55-27(ф); 89128938402, 89227228977 сот;**  **e-mail:pkp-spektr@mail.ru;** | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | | Наименование | | | Номер по каталогу/аналог Омск | | Ед.  изм | Цена за ед. с НДС | | | Примечание | | | |
| ***Запчасти к сеялкам СЗС-2,1, СЗТС 6/12, CКП-2,1(Омск)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Рабочий орган сеялки СЗС-2,1 (старого образца, Казахстан)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сошник под лапу СЗС-2,1 (без лапы) | | | | | СЗШ 03090А | шт. | 680 | | | Стойка + пятка + лоток | | | |
| 2 | Сошник СЗС-2,1 (с лапой) заклёпка | | | | | СЗШ 03010 | шт. | 850 | | |  | | | |
| 3 | Лапа сеялки СЗС-2,1 стар. образца на 3 отв. под заклёпку | | | | |  | шт. | 170 | | | сталь 65Г **сормайт,** толщина 6 мм | | | |
| 4 | Стойка CЗС-2,1 | | | | | СЗШ 00010 | шт. | 1750 | | | литье стальное 30л труба ø57мм | | | |
| 5 | Кронштейн рабочего органа СЗС-2,1 (краб) | | | | | СЗШ 00309 | шт. | 900 | | | литьё стальное 30л | | | |
| 6 | Болт стяжной Т-образный кованый | | | | | СЗШ 00604 | шт. | 260 | | | для стяжки пружин | | | |
| 7 | Отражатель | | | | | СЗШ 03020 | шт. | 25 | | |  | | | |
| 8 | Пятка сошника СЗС-2,1 для крепления лапы (рем. деталь) | | | | |  | шт. | 92 | | | сталь 30л литьё | | | |
| ~~9~~ | Стойка сошника СЗС-2,1 (ремонтная деталь) | | | | | Нет в наличии | шт. | ~~300~~ | | | сталь 30л литьё | | | |
| 10 | Ремкомплект для направителя (трубка ø38х3 L=195мм) | | | | |  | шт. | 120 | | | стальные | | | |
| 11 | Рабочий орган сеялки СЗС-2,1 в сборе (старого образца), без сошника | | | | |  | комп. | 5500 | | | В наличии на складе | | | |
| **Рабочий орган сеялки СЗТС 6/12** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Экран | | | | СКС 0108203 | | шт. | 25 | | |  | | | |
| 2 | Тяга | | | | СКС 0108071 | | шт. | 300 | | |  | | | |
| 3 | Направитель | | | | СКС 0108020 | | шт. | 200 | | |  | | | |
| 4 | Пружина на стойку | | | | СКП 01 08 004 | | шт. | 900 | | |  | | | |
| 5 | Рассеиватель на рабочий орган | | | | СКП 01 08 051 | | шт. | 35 | | | полиамид | | | |
| 6 | Обойма | | | | СКП 01.11 000 | | шт. | 2200 | | |  | | | |
| 7 | Кронштейн | | | | СКП 01.08.010 | | шт. | 750 | | |  | | | |
| 8 | Хомутик | | | | СКП 01.08.01 | | шт. | 380 | | |  | | | |
| 9 | Стойка без лапы | | | | СКП 01.08 060 | | шт. | 1300 | | |  | | | |
| **Батарея катков сеялок СЗС-2,1, СЗТС-6/12, СКП-2,1(Омск)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Гайка стяжная на вал Ø42 батареи катков (СКП 01.23.003) | | | | СЗШ 00.661 | | шт. | | | 150 |  | | | |
| 2 | Контргайка | | | | СЗР 00643 | | шт. | | | 18 |  | | | |
| 3 | Шайба | | | | СЗР 0422Б | | шт. | | | 36 |  | | | |
| 4 | Втулка межкатковая | | | | СЗР 0809А  (CКП 01.23.005) | | шт. | | | 250 | Сталь 45 | | | |
| 5 | Втулка опорная в подшипник СЗШ-00580 ст.35 с одним стопор кольцом | | | | СЗР 00811  (CКП 01.23.006А) | | шт. | | | 405 | С опорным буртиком под подшипник. 212 | | | |
| 6 | Втулка приводная на вал со звездочкой z=7 | | | | СЗР 00600  (СКП 01.23.020) | | шт. | | | 420 | под цепь ПР-38,0, сталь 35Л | | | |
| 7 | Звездочка z=7 внутренний ᴓ 57мм (для ремонта) | | | | СЗР 00600 | | шт. | | | 175 | Стальное литьё | | | |
| 8 | Подшипник опорный на вал в сборе | | | | СЗР 00580В  (СКП 01.23.040А) | | шт. | | | 2500 | Стальной | | | |
| 9 | Корпус подшипника без одной крышки | | | | СЗР 00638  (СКП 01.23.007) | | шт. | | | 700 | Чугунный | | | |
| Корпус подшипника без одной крышки | | | | СЗР 00638 | | шт. | | | 800 | литой стальной | | | |
| ~~10~~ | Подшипник 212 Нет в наличии | | | |  | | шт. | | | ~~200~~ |  | | | |
| 11 | Манжета (сальник) 2-60х85-3 | | | |  | | шт. | | | 25 | в подшипник 2 шт. | | | |
| 12 | Кольцо стопорное Б60 | | | |  | | шт. | | | 35 |  | | | |
| ~~13~~ | Набор прокладок и пыльников Нет в наличии | | | |  | | компл. | | | ~~15~~ |  | | | |
| 14 | Рукав РВД ø16 L= 0,5м - 2,2 м | | | |  | | шт. | | | 200 | Для гидроцилиндра | | | |
| **Механизм привода высевающего аппарата сеялки СЗС-2,1, СЗТС-6/12, CКП-2,1(Омск)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1\* | | Автомат включения (разобщитель) СЗС-2,1 в сборе | | | Старого образца | | шт. | | 5300 | | с обоймой 5 позиций | | | |
| 2\* | | Автомат включения (разобщитель) СЗС-6/12, CКП-2,1 в сборе | | |  | | шт. | | 5340 | | с тарелками 7 позиций | | | |
| 3 | | Звёздочка храповая t=15,875 старого образца с упором в обойму z=16 | | | СЗШ 06624 | | шт. | | 950 | | под цепь ПР-31,75 | | | |
| 4 | | Звездочка храповая t=15,875 нового образца без стакана | | | СКС 0106602  (СКП 01.06.620А) | | шт. | | 800 | | Сталь 35 | | | |
| 5 | | Звёздочка зацепления храповая z=12 разборная со сменной звездочкой и храповиком на заклепках | | | СЗШ 06120А  (СКП 01.06.620А) | | шт. | | 1100 | | сталь | | | |
| 6 | | Втулка на малую звёздочку нового образца с резьбой | | | СКС 0106603  (СКП 01.06.003) | | шт. | | 210 | | Сталь 35 | | | |
| 7 | | Втулка под чугунную звёздочку Z=8 (СКП 01.06.083) | | | CЗШ 06617 | | шт. | | 30 | | Полиамид | | | |
| 8 | | Пружина привода (пружинная проволока) | | | СЗШ 06622  (СКП 01.06.009) | | шт. | | 90 | | Нормализованная | | | |
| 9 | | Обойма (стакан) автомата включения с накладками | | | СЗШ 06211  СЗШ06416 | | шт. | | 1300 | | Стальное литьё | | | |
| 10 | | Рычаг автомата включения без крышки и звездочки | | | СЗШ 06130  (СКП 01.06.700) | | шт. | | 950 | | Стальное литьё | | | |
| 11 | | Тарелки автомата включения СЗТС-6/12 (комплект) | | | СКС 0106040  СКС 0106010 | | комп. | | 1250 | | кулачёк + поводок | | | |
| 12 | | Кулачок тарелки автомата включения | | | (СКП 01.06.009) | | шт. | | 630 | |  | | | |
| 13 | | Поводок тарелки автомата включения | | | (СКП 01.06.300) | | шт. | | 620 | |  | | | |
| 14 | | Цепь приводная ПРД38,0-4000 на автомат L=1,48 м | | |  | | компл. | | 890 | | 39 звеньев с замком | | | |
| 15 | | Замки цепей ПР19.05, ПР25,4, ПР38,0, ПРД31.75 и т.д. | | |  | | шт. | | от.25 | |  | | | |
| **Аппарат высевающий зерновой сеялок СЗС-2,1, СЗТС-6/12, СКП-2,1(Омск)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Блок высевающих аппаратов в сборе (металлокерамические катушки, муфты, хвостовик) | | СКС 01.13.600 | | компл. | | | 8500 | | | | Зерновой 9модулей |
| Блок высевающих аппаратов в сборе катушки полиамид, муфты, хвостовик. | | (СКП 01.13.200) | | компл. | | | 6100 | | | | Зерновой 9модулей |
|  | | | Модуль аппарата высевающего в сборе | | СЗШ 02.310  (СКП 01.13.210) | | компл. | | | 380 | | | | Узел высев.  аппарата |
|  | | | **Комплектующие блока высевающего аппарата зернового** | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | Вал зерновых аппаратов на 19 отверстий ᴓ16 с квадратом на конце Ст 45 калиброванная | СЗШ 02601А | | | шт. | | | 450 | | | | Сталь 45 калибровка |
| 1.2 | | | Вал опорожнителя круглый | СЗШ 02602А  (СКП 01.13.204) | | | шт. | | | 300 | | | | Сталь 35 калибровка |
| 1.3 | | | Корпус высевающего аппарата «коробочка» | Н 108.01.010  (СКП 01.13.220) | | | шт. | | | 250 | | | |  |
| 1.4 | | | Муфта высевающего аппарата (металлокерамика) | Н 108.01.001  (СКП 01.13.212А) | | | шт. | | | 150 | | | | металлокерамика |
| 1.5 | | | Клапан «язычок» | Н 108.01.006  (СКП 01.13.213А) | | | шт. | | | 50 | | | | полиамид |
| 1.6 | | | Катушка под круглый вал (металлокерамика) | Н 108.01.002А  (СКП 01.13.217) | | | шт. | | | 150 | | | | металлокерамика |
| 1.7 | | | Хвостовик (металлокерамика) | Н 108.01.218  (СКП 01.13.218) | | | шт. | | | 120 | | | | металлокерамика |
| 1.8 | | | Шайба полиамидная | (СКП 01.13.215А) | | | шт. | | | 15/20 | | | | Полиамид/ литьё стальное |
| 1.9 | | | Вставка стальная клапана | Н 108.01.202  (СКП 01.13.214) | | | шт. | | | 60/48 | | | | Готовая/литьё |
| 1.10 | | | Пружина | Н 108.01.601  (СКП 01.13.216) | | | шт. | | | 30 | | | |  |
| 2 | | | Семяпровод ø32мм ПВХ L=3м | СЗШ 00001А, 2А,3А | | | пог.м | | | 115 | | | | мягкий, Ø32 |
| **Боковина сеялки СЗС-2,1, СЗТС-6/12, CКП-2,1(Омск)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1\* | | Втулка "Т" образная с квадратным отверстием (стальная) | | | СЗШ 06106 | | шт. | | | 225 | | | привод зерн. вала | |
| 2 | | Втулка полиэтилен разрезная | | | СЗШ 06001  (СКП 01.06.011) | | шт. | | | 25 | | | в рамку и подшипник | |
| 3 | | Цепь ПРД 31,75-2300. (89 звеньев), L= 2,83 метра | | |  | | Компл. | | | 1100 | | | с замками | |
| 4 | | Звёздочка натяжная. под цепь ПРД-31,75 | | | СЗШ 06140 | | шт. | | | 250 | | | полиамид | |
| 5 | | Боковина сеялки СЗС-2.1 | | | СЗШ 02040А | | шт. | | | 1870 | | |  | |
| ~~6~~ | | Колесо зубчатое Z=25 (шестерня) Нет в наличии | | | СЗШ 06101  (CКП 01.06.012) | | шт. | | | ~~300~~ | | |  | |
| ~~7~~ | | Подшипник (вертолёт) Нет в наличии | | | СЗШ 06201  (CКП 01.06.006) | | шт. | | | ~~300~~ | | | стальное литьё | |
| 8 | | Звёздочка регулировки высева Z=36 | | | СЗШ 06100А | | шт. | | | 320 | | |  | |
| 9 | | Ящик зернотуковый б/у без крышки в хорошем состоянии | | |  | | шт. | | | 800 | | | 4 штуки | |
| **Аппарат туковый** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Вал тукового аппарата | | | СЗШ 02603 | | шт. | | | 300 | | | | квадратный |
| Язычок тук. | | | | | шт. 50 | | | | | | | | | |
| Коробочки тукового аппарата | | | | | шт. 200 | | | | | | | | | |
| **Механизм регулировки заглубления рабочих органов** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Гидроцилиндр ЦС-75 сеялочный ход 200 мм (с упором) | | |  | | шт. | | | 6500 | | | | с рег. гайкой |
| 2 | | Гидроцилиндр ЦС-80 сеялочный ЕДЦГ102.000-01(Омск) | | |  | | шт. | | | 6800 | | | | с рег. гайкой |
| 3 | | Гидроцилиндр ЦС-90 сеялочный («Казахсельмаш» с упором) | | |  | | шт. | | | 6800 | | | | с рег. гайкой |
| 4 | | Гидроцилиндр ЦС-100 сеялочный («Целинсельмаш» с упором) | | |  | | шт. | | | 7000 | | | | с рег. гайкой |
| 5 | | Гидроцилиндр ЦС-100 навески МТЗ,ЮМЗ ход 200 | | |  | | шт. | | | 6800 | | | | с упором |
| 6 | | Гидроцилиндр ЦС-110 подъёма тележки ПТС-12 | | |  | | шт. | | | 7000 | | | | Ход 400мм 2 шток |
| 7 | | Кронштейн на вилку колеса сеялки (тяговая) | | | СЗР 00315 | | шт. | | | 1520 | | | | Стальное литьё |
| ***Запчасти к сеялке СЗП-3,6*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Вилка сеялки на опорное колесо | | |  | | шт. | | | 1680 | | | | Всего 20 шт. |
| 2 | | Ступица сеялки в сборе | | | Н 080.07.002 | | шт. | | | 3500 | | | | Всего 20 шт. |
| 3 | | Корпус ступицы с токарной обработкой | | | Н 080.07.002А | | шт. | | | 1290 | | | | Литьё (100шт) |
| 4 | | Корпус сошника | | | Н 105.03.020  (СЗГ 00.135) | | шт. | | | 680 | | | | Литьё (80шт) |
| 5 | | Рамка на боковину | | | СЗГ 00.101 | | шт. | | | 870 | | | |  |
| 6 | | Звёздочка натяжения полиамид 31,75х7х28 | | | СЗГ 00.028 | | шт. | | | 130 | | | | 102 шт. |
| 7 | | Воронка | | | Н127.14.002 | | шт. | | | 80 | | | | 100 шт. |
| ***Жатка ЖВН-6, Косилки*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Палец жатки двойной, стальной с пластиной противореж. | | | Р 230.21.000 | | шт. | | | 195 | | | | стальной |
| 2 | | Сегмент жатки ЖВН | | | Н 06602 | | шт. | | | 18 | | | | фрезерован. |
| 3 | | Сегмент ЖРБ 4,2 | | | Н 06608 | | шт. | | | 20 | | | | фрезерован. |
| 4 | | Сегмент ДОН Нет в наличии | | | Н 06614 | | шт. | | | ~~25~~ | | | | фрезерован. |
| 5 | | Заклепка 5х16, 5х26, 6х24, 6х30 | | |  | | кг | | | 120 | | | | кг |
| 6 | | Палец косилки чугунный 5К-1 | | | КЗНМ 08010 | | шт. | | | 90 | | | |  |
| 7 | | Палец ЖВН-6 одинарный с пластиной | | |  | | шт. | | | 90 | | | |  |
| 8 | | Пластина противорежущая | | | Н 06656 Н 06652 | | шт. | | | 15 | | | | фрезерован. |
| ***Культиватор КПЭ-3,8, КТС-7,4. КТС-10*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Стойка культиватора (под стальной кронштейн) | | | | | шт. | | | 1500 | | | | сталь пружин. |
| 2 | | Кронштейн чугунный в сборе | | |  | | шт. | | | 1590 | | | |  |
| 3 | | Кронштейн стальной в сборе | | |  | | шт. | | | 1560 | | | |  |
| 4 | | Пружина кронштейна | | | КПД 00601А | | шт. | | | 330 | | | |  |
| 5 | | Гидроцилиндр культиватора ЦС-75 с упором | | |  | | шт. | | | 6800 | | | | ход штока 200мм |
| 6 | | Стремянка кронштейна «скобка» (в ассортименте) | | |  | | шт. | | | 300 | | | | КПЭ М20х122х140 |
| 7 | | Рабочий орган КТМ 27.000 в сборе | | |  | | шт. | | | 5500 | | | |  |
| 8 | | Пружины с шайбами культиватора КПЭ -3,8 | | | (Пружина, шайба) | | Компл.. | | | 450 | | | | Левые. правые |
| ***Культиватор КПC-4,*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Лапа культиватора С5-22 L=270мм (КПС-4), L=230мм | | |  | | шт. | | | 140 | | | | ст65Г, **сормайт** |
| ~~2~~ | | Лапа левая, правая (лезвие) (КРН-5,6) Нет в наличии | | |  | | шт. | | | ~~120~~ | | | | ст65Г, **сормайт** |
| ***Борона БДТ-7,0*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Подшипник 7212 (на оси БДТ) | | |  | | шт. | | | 220 | | в подшипник БДЮ | | |
| 2 | | Подшипник БДЮ 0.1.010А в сборе стальной (опорный) на вал | | |  | | шт. | | | 3500 | |  | | |
| 3 | | Вал батареи БДТ L=1700 мм, 1900мм | | |  | | шт. | | | 3000 | |  | | |
| 4 | | Корпус подшипника БДЮ без крышки стальной | | |  | | шт. | | | 1000 | |  | | |
| 5 | | Крышка БДЛ 322 в корпус стальная | | |  | | шт. | | | 400 | |  | | |
| 6 | | Втулка в опорный подшипник БДТ 01801 | | |  | | шт. | | | 450 | |  | | |
| ~~7~~ | | Стойка БДТ Нет в наличии | | |  | | шт. | | | ~~2500~~ | |  | | |
| 8 | | Ось батареи БДТ в сборе без дисков в комплекте (шашлык), с подшипниками, шайбами. катушками | | |  | | компл. | | | 13000 | | 4 штуки | | |
| 9 | | Упор выгнутый | | |  | | Шт. | | | 360 | |  | | |
| 10 | | Упор вогнутый | | |  | | Шт. | | | 360 | |  | | |
| 11 | | Шпулька | | |  | | Шт. | | | 600 | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
| ***Плуги*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Отвал П401А | | |  | | шт. | | | 1200 | | Сталь 65Г | | |
| 2 | | Грудь отвала (маленькая) ПЛЖ 31401на 2 отв. | | | оптом | | шт. | | | 120 | | Сталь 65Г | | |
| 3 | | Грудь отвала (большая) ПЛЖ 21401на 3 отв. | | | оптом | | шт. | | | 150 | | Сталь 65Г | | |
| 6 | | Доска полевая (100х300) П502А узкая \*=14 мм | | |  | | шт. | | | 180 | | Сталь 65Г,  2 отверстия | | |
| 7 | | Боковина ПЛЖ51511 (150х350) широкая наплавленная | | |  | | шт. | | | 260 | | Сталь 65Г,  2-х сторонняя | | |
| 8 | | Боковина ПЛЖ41501 (150х300) 4 отверстия наплавленная двухсторонняя | | |  | | шт. | | | 280 | | Сталь 65Г,  2-х сторонняя | | |
| 9 | | Стойка литая стальная с башмаком на два отв./три отв. | | |  | | шт. | | | 3450 | | Рубцовск | | |
| 10 | | Стойка литая ПНЛ 01304 | | |  | | шт. | | | 2060 | | 3 отверстия | | |
| 11 | | Стойка предплужника ПЛЖ02503 квадр. | | |  | | шт. | | | 500 | | ковка | | |
| 12 | | Державка квадратной стойки предплужника | | | ПНЧС-02-302 | | шт. | | | 528 | | литье стальное | | |
| 13 | | Державка круглая стойки предплужника | | |  | | шт. | | | 900 | | Литье стальное | | |
| 14 | | Болт лемешный | | |  | | кг | | | 150 | | 12х45 с гайкой | | |
| 15 | | Лемех КПШ-9, КША 07.030 левый, правый | | |  | | шт. | | | 270 | |  | | |
| 16 | | Долото КПШ 9 | | |  | | шт. | | | 120 | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |
| ***Разное*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Зуб бороны кованный с гайкой на 16 | | |  | | шт. | | | 66 | | Оптовая цена | | |
| 2 | | **Цепи** ПР-15,75 - 2300 | | |  | | пог.м | | |  | | 231 | | |
| 3 | | **Цепи** ПР-19,05 - 3180 | | |  | | пог.м | | |  | | 360 | | |
| 4 | | **Цепи** 2ПР-19,05 - 7200 | | |  | | пог.м | | |  | | 700 | | |
| 5 | | **Цепи** 4ПР 19,05 -15500 (12800)- 2,8 м | | |  | | пог.м | | |  | | 1300 | | |
| 6 | | **Цепи** ПР 25,4 - 6000 | | |  | | пог.м | | |  | | 553 | | |
| 7 | | **Цепи** 2ПР 25,4 | | |  | | пог.м | | |  | | 1050 | | |
| 8 | | **Цепи** ПР 31,75 - 8400 | | |  | | пог.м | | |  | | 929 | | |
| 9 | | **Цепи** ПРД 31,75 -2300 | | |  | | пог.м | | |  | | 380 | | |
| 10 | | **Цепи** ПР 35,0 | | |  | | пог.м | | |  | | 900 | | |
| 11 | | **Цепи** ПРД 38,0 - (4000) | | | ГОСТ 13568-97 | | пог.м | | |  | | 600 | | |
| 12 | | **Цепи** ПР(Л) 38.0 | | |  | | пог.м | | |  | | 800 | | |
| 13  14  1516 | | **Цепи** ТРД 38,0 – 4600 -1-2-6-4 конвеерные  **Цепи** ТРД 38,0 – 4600 -2-2-6-4  **Цепи** ТРД 38,0 – 4600 -1-2-10-10  **Цепи** ТРД 38,0 – 4600 -1-2-6-2 | | | к комбайну "ДОН", "ЕНИСЕЙ", кормораздатчику, элеваторы, хедер. | | пог.м  пог.м  пог.м  пог.м | | |  | | 444  435  418  486 | | |
| 17 | | **Цепи** ПР(Л) 38,1-12700 тяговая | | | конвееры | | пог.м | | |  | | 1266 | | |
| 18 | | **Цепи** ПР(Л) 44,45 - 17240 | | | бетоновозы | | пог.м | | |  | | 1673 | | |
| 19 | | **Цепи** ПР 50,08 - 22700 | | | конвееры | | пог.м | | |  | | 1980 | | |
| 20 | | **Цепи** для привязки скота 6х19х31 (сварные) | | |  | | пог.м | | | 180 | | якорные | | |
| 21 | | **Замки для цепей** 12,7; 15,875, 19,05; 38; 31,75; 4ПР 19,05 и другие | | | | | шт. | | | от 20 | |  | | |
| 22 | | Палец гусениц Т-4 (04.34А.120) | | | Наличный расчет /перечислением без НДС | | шт. | | | 80 /96 | | 1000 штук в наличии | | |
| 23 | | Нож культиватора КПШ-5/9 | | | КША 07.030 | | шт. | | | 270 | | Наплавлена сормайтом | | |
| 24 | | Долото культиватора КПШ-9 | | |  | | шт. | | | 120 | |  | | |
| 25 | | Шестерня второй передачи ДТ-75 (коробка) | | |  | | шт. | | | 850 | |  | | |
| 26 | | Гидроцилиндр навески МТЗ, ЮМЗ, ЦС-100 | | |  | | шт. | | | 5600 | | Опт от 5 штук | | |
| 27 | | Пластина КТА-27-401, 130 мм; m=0,6 кг | | |  | | шт. | | |  | |  | | |
| 28 | | Прижим КТА -27-502 m=0,5 кг | | |  | | шт. | | |  | |  | | |
| 29 | | Накладка литая КТА 27-201 | | |  | | шт | | | 64 | |  | | |
| 30 | | Упор под пружину КТА 27-201, шайба | | |  | | шт. | | |  | |  | | |
| 31 | | Стремянка малая М12 , m=0,18кг | | | КПД-55-00-21 | | шт. | | |  | |  | | |
| 32 | | Стремянка средняя М16 m=0,65 кг | | | КПД 55-00-22 | | шт. | | |  | |  | | |
| 33 | | Стремянка большая М20 | | | КТА-27-601 | | шт | | |  | |  | | |
| 34 | | Каталог деталей и сборочных единиц сеялки СЗС-2.1 | | |  | | шт. | | | 200 | | По требованию | | |