|  |
| --- |
| ***Индивидуальный Предприниматель*** ***Половинкин Вячеслав Фёдорович***  **г.Челябинск, ИНН 744800034106, ЕГРИП 304743817500040****тел/факс 8(351) 727-55-27(ф); 89128938402, 89227228977 сот;****e-mail:pkp-spektr@mail.ru;**  |
| **№** | Наименование | Номер по каталогу/аналог Омск | Ед. изм | Цена за ед. с НДС | Примечание |
| ***Запчасти к сеялкам СЗС-2,1, СЗТС 6/12, CКП-2,1(Омск)*** |
| **Рабочий орган сеялки СЗС-2,1 (старого образца, Казахстан)** |
| 1 | Сошник под лапу СЗС-2,1 (без лапы) | СЗШ 03090А | шт. | 680 | Стойка + пятка + лоток |
| 2 | Сошник СЗС-2,1 (с лапой) заклёпка | СЗШ 03010 | шт. | 850 |  |
| 3 | Лапа сеялки СЗС-2,1 стар. образца на 3 отв. под заклёпку  |  | шт. | 170 | сталь 65Г **сормайт,** толщина 6 мм |
| 4 | Стойка CЗС-2,1 | СЗШ 00010 | шт. | 1750 | литье стальное 30л труба ø57мм |
| 5 | Кронштейн рабочего органа СЗС-2,1 (краб) | СЗШ 00309 | шт. | 900 | литьё стальное 30л |
| 6 | Болт стяжной Т-образный кованый | СЗШ 00604 | шт. | 260 | для стяжки пружин |
| 7 | Отражатель | СЗШ 03020 | шт. | 25 |  |
| 8 | Пятка сошника СЗС-2,1 для крепления лапы (рем. деталь) |  | шт. | 92 | сталь 30л литьё |
| ~~9~~ | Стойка сошника СЗС-2,1 (ремонтная деталь) | Нет в наличии | шт. | ~~300~~ | сталь 30л литьё |
| 10 | Ремкомплект для направителя (трубка ø38х3 L=195мм) |  | шт. | 120 | стальные |
| 11 | Рабочий орган сеялки СЗС-2,1 в сборе (старого образца), без сошника |  | комп. | 5500 |  В наличии на складе |
| **Рабочий орган сеялки СЗТС 6/12** |
| 1 | Экран | СКС 0108203 | шт. | 25 |  |
| 2 | Тяга | СКС 0108071 | шт. | 300 |  |
| 3 | Направитель | СКС 0108020 | шт. | 200 |  |
| 4 | Пружина на стойку  | СКП 01 08 004 | шт. | 900 |  |
| 5 | Рассеиватель на рабочий орган | СКП 01 08 051 | шт. | 35 | полиамид |
| 6 | Обойма  | СКП 01.11 000 | шт. | 2200 |  |
| 7 | Кронштейн | СКП 01.08.010 | шт. | 750 |  |
| 8 | Хомутик | СКП 01.08.01 | шт. | 380 |  |
| 9 | Стойка без лапы | СКП 01.08 060 | шт. | 1300 |  |
| **Батарея катков сеялок СЗС-2,1, СЗТС-6/12, СКП-2,1(Омск)** |
| 1 | Гайка стяжная на вал Ø42 батареи катков (СКП 01.23.003) | СЗШ 00.661 | шт. | 150 |  |
| 2 | Контргайка | СЗР 00643 | шт.  | 18 |  |
| 3 | Шайба  | СЗР 0422Б | шт. | 36 |  |
| 4 | Втулка межкатковая  | СЗР 0809А(CКП 01.23.005) | шт. | 250 | Сталь 45 |
| 5 | Втулка опорная в подшипник СЗШ-00580 ст.35 с одним стопор кольцом | СЗР 00811 (CКП 01.23.006А) | шт. | 405 |  С опорным буртиком под подшипник. 212 |
| 6 | Втулка приводная на вал со звездочкой z=7 | СЗР 00600(СКП 01.23.020) | шт. | 420 |  под цепь ПР-38,0, сталь 35Л |
| 7 | Звездочка z=7 внутренний ᴓ 57мм (для ремонта) | СЗР 00600 |  шт. |  175 | Стальное литьё |
| 8 | Подшипник опорный на вал в сборе | СЗР 00580В(СКП 01.23.040А) | шт. | 2500 |  Стальной |
|  9 | Корпус подшипника без одной крышки | СЗР 00638(СКП 01.23.007) | шт. | 700 | Чугунный  |
| Корпус подшипника без одной крышки | СЗР 00638 |  шт. | 800 | литой стальной  |
| ~~10~~ | Подшипник 212 Нет в наличии |  | шт. | ~~200~~ |  |
| 11 | Манжета (сальник) 2-60х85-3  |  | шт. | 25 | в подшипник 2 шт. |
| 12 | Кольцо стопорное Б60 |  | шт. | 35 |  |
| ~~13~~ | Набор прокладок и пыльников Нет в наличии |  | компл. | ~~15~~ |  |
| 14 | Рукав РВД ø16 L= 0,5м - 2,2 м |  |  шт. |  200 | Для гидроцилиндра |
| **Механизм привода высевающего аппарата сеялки СЗС-2,1, СЗТС-6/12, CКП-2,1(Омск)** |
| 1\* | Автомат включения (разобщитель) СЗС-2,1 в сборе | Старого образца | шт. | 5300 | с обоймой 5 позиций |
| 2\* | Автомат включения (разобщитель) СЗС-6/12, CКП-2,1 в сборе |  | шт. | 5340 | с тарелками 7 позиций |
| 3 | Звёздочка храповая t=15,875 старого образца с упором в обойму z=16 | СЗШ 06624 | шт. | 950 | под цепь ПР-31,75 |
| 4 | Звездочка храповая t=15,875 нового образца без стакана | СКС 0106602(СКП 01.06.620А) | шт. | 800 | Сталь 35 |
| 5 | Звёздочка зацепления храповая z=12 разборная со сменной звездочкой и храповиком на заклепках | СЗШ 06120А(СКП 01.06.620А) | шт. | 1100 | сталь |
| 6 | Втулка на малую звёздочку нового образца с резьбой | СКС 0106603(СКП 01.06.003) | шт. | 210 | Сталь 35 |
| 7 | Втулка под чугунную звёздочку Z=8 (СКП 01.06.083) | CЗШ 06617 | шт. | 30 | Полиамид |
| 8 | Пружина привода (пружинная проволока) | СЗШ 06622(СКП 01.06.009) | шт. | 90 | Нормализованная |
| 9 | Обойма (стакан) автомата включения с накладками | СЗШ 06211СЗШ06416 | шт. | 1300 | Стальное литьё |
| 10 | Рычаг автомата включения без крышки и звездочки | СЗШ 06130(СКП 01.06.700) | шт. | 950 | Стальное литьё |
| 11 | Тарелки автомата включения СЗТС-6/12 (комплект) | СКС 0106040СКС 0106010 | комп. | 1250 | кулачёк + поводок |
| 12 | Кулачок тарелки автомата включения | (СКП 01.06.009) | шт. | 630 |  |
| 13 | Поводок тарелки автомата включения | (СКП 01.06.300) | шт. | 620 |  |
| 14 | Цепь приводная ПРД38,0-4000 на автомат L=1,48 м |  | компл. | 890 | 39 звеньев с замком |
| 15 | Замки цепей ПР19.05, ПР25,4, ПР38,0, ПРД31.75 и т.д. |  | шт. | от.25 |  |
| **Аппарат высевающий зерновой сеялок СЗС-2,1, СЗТС-6/12, СКП-2,1(Омск)** |
| 1 | Блок высевающих аппаратов в сборе (металлокерамические катушки, муфты, хвостовик) | СКС 01.13.600 | компл. | 8500 | Зерновой 9модулей |
| Блок высевающих аппаратов в сборе катушки полиамид, муфты, хвостовик. | (СКП 01.13.200) | компл. | 6100 | Зерновой 9модулей |
|  | Модуль аппарата высевающего в сборе | СЗШ 02.310(СКП 01.13.210) | компл. | 380 | Узел высев.аппарата |
|  | **Комплектующие блока высевающего аппарата зернового** |  |
| 1.1 | Вал зерновых аппаратов на 19 отверстий ᴓ16 с квадратом на конце Ст 45 калиброванная | СЗШ 02601А | шт. | 450 | Сталь 45 калибровка |
| 1.2 | Вал опорожнителя круглый | СЗШ 02602А(СКП 01.13.204) | шт. | 300 | Сталь 35 калибровка |
| 1.3 | Корпус высевающего аппарата «коробочка» | Н 108.01.010(СКП 01.13.220) | шт. | 250 |  |
| 1.4 | Муфта высевающего аппарата (металлокерамика) | Н 108.01.001(СКП 01.13.212А) | шт. | 150 | металлокерамика |
| 1.5 | Клапан «язычок»  | Н 108.01.006(СКП 01.13.213А) | шт. | 50 | полиамид |
| 1.6 | Катушка под круглый вал (металлокерамика) | Н 108.01.002А(СКП 01.13.217) | шт. | 150 | металлокерамика |
| 1.7 | Хвостовик (металлокерамика) | Н 108.01.218(СКП 01.13.218) | шт. | 120 | металлокерамика |
| 1.8 | Шайба полиамидная | (СКП 01.13.215А) | шт. | 15/20 | Полиамид/ литьё стальное |
| 1.9 | Вставка стальная клапана | Н 108.01.202(СКП 01.13.214) | шт. | 60/48 | Готовая/литьё |
| 1.10 | Пружина | Н 108.01.601(СКП 01.13.216) | шт. | 30 |  |
| 2 | Семяпровод ø32мм ПВХ L=3м | СЗШ 00001А, 2А,3А | пог.м | 115 | мягкий, Ø32 |
| **Боковина сеялки СЗС-2,1, СЗТС-6/12, CКП-2,1(Омск)** |
| 1\* | Втулка "Т" образная с квадратным отверстием (стальная) | СЗШ 06106 | шт. | 225 | привод зерн. вала |
| 2 | Втулка полиэтилен разрезная | СЗШ 06001(СКП 01.06.011) | шт. | 25 | в рамку и подшипник |
| 3 | Цепь ПРД 31,75-2300. (89 звеньев), L= 2,83 метра |  | Компл. | 1100 | с замками |
| 4 | Звёздочка натяжная. под цепь ПРД-31,75 | СЗШ 06140 | шт. | 250 | полиамид |
| 5 | Боковина сеялки СЗС-2.1 | СЗШ 02040А | шт. | 1870 |  |
| ~~6~~ | Колесо зубчатое Z=25 (шестерня) Нет в наличии | СЗШ 06101(CКП 01.06.012)  | шт. | ~~300~~ |  |
| ~~7~~ | Подшипник (вертолёт) Нет в наличии | СЗШ 06201(CКП 01.06.006) | шт. | ~~300~~ | стальное литьё |
| 8 | Звёздочка регулировки высева Z=36 | СЗШ 06100А | шт. | 320 |  |
| 9 | Ящик зернотуковый б/у без крышки в хорошем состоянии |  | шт. | 800 | 4 штуки |
| **Аппарат туковый** |
| 1 |  Вал тукового аппарата | СЗШ 02603  | шт. | 300 | квадратный |
| Язычок тук. | шт. 50 |
| Коробочки тукового аппарата |  шт. 200 |
| **Механизм регулировки заглубления рабочих органов** |
|  |
| 1 | Гидроцилиндр ЦС-75 сеялочный ход 200 мм (с упором) |  | шт. | 6500 | с рег. гайкой |
| 2 | Гидроцилиндр ЦС-80 сеялочный ЕДЦГ102.000-01(Омск) |  | шт. | 6800 | с рег. гайкой |
| 3 | Гидроцилиндр ЦС-90 сеялочный («Казахсельмаш» с упором) |  | шт. | 6800 | с рег. гайкой |
| 4 | Гидроцилиндр ЦС-100 сеялочный («Целинсельмаш» с упором) |  | шт. | 7000 | с рег. гайкой |
| 5 | Гидроцилиндр ЦС-100 навески МТЗ,ЮМЗ ход 200 |  | шт. | 6800 | с упором |
| 6 | Гидроцилиндр ЦС-110 подъёма тележки ПТС-12 |  | шт. | 7000 | Ход 400мм 2 шток |
| 7 | Кронштейн на вилку колеса сеялки (тяговая) | СЗР 00315 | шт. | 1520 | Стальное литьё |
| ***Запчасти к сеялке СЗП-3,6*** |
| 1 | Вилка сеялки на опорное колесо |  | шт. | 1680 | Всего 20 шт. |
| 2 | Ступица сеялки в сборе | Н 080.07.002 | шт. | 3500 | Всего 20 шт. |
| 3 | Корпус ступицы с токарной обработкой  | Н 080.07.002А | шт. | 1290 | Литьё (100шт) |
| 4 | Корпус сошника | Н 105.03.020(СЗГ 00.135) | шт. | 680 | Литьё (80шт) |
| 5 | Рамка на боковину | СЗГ 00.101 | шт. | 870 |  |
| 6 | Звёздочка натяжения полиамид 31,75х7х28 | СЗГ 00.028 | шт. | 130 | 102 шт. |
| 7 |  Воронка  | Н127.14.002 | шт. | 80 | 100 шт. |
| ***Жатка ЖВН-6, Косилки*** |
| 1 | Палец жатки двойной, стальной с пластиной противореж. | Р 230.21.000 | шт. | 195 | стальной |
| 2 | Сегмент жатки ЖВН | Н 06602 | шт. | 18 | фрезерован. |
| 3 | Сегмент ЖРБ 4,2 | Н 06608 | шт. | 20 | фрезерован. |
| 4 | Сегмент ДОН Нет в наличии | Н 06614 | шт. | ~~25~~ | фрезерован. |
| 5 | Заклепка 5х16, 5х26, 6х24, 6х30 |  | кг | 120 |  кг |
| 6 | Палец косилки чугунный 5К-1 | КЗНМ 08010 | шт. | 90 |  |
| 7 | Палец ЖВН-6 одинарный с пластиной |  | шт. | 90 |  |
| 8 | Пластина противорежущая  | Н 06656 Н 06652 | шт. | 15 | фрезерован. |
| ***Культиватор КПЭ-3,8, КТС-7,4. КТС-10*** |
| 1 | Стойка культиватора (под стальной кронштейн) | шт. | 1500 | сталь пружин. |
| 2 | Кронштейн чугунный в сборе |  | шт. | 1590 |  |
| 3 | Кронштейн стальной в сборе |  | шт. | 1560 |  |
| 4 | Пружина кронштейна  | КПД 00601А | шт. | 330 |  |
| 5 | Гидроцилиндр культиватора ЦС-75 с упором |  | шт. | 6800 | ход штока 200мм |
| 6 | Стремянка кронштейна «скобка» (в ассортименте) |  | шт. | 300 | КПЭ М20х122х140 |
| 7 | Рабочий орган КТМ 27.000 в сборе |  | шт. | 5500 |  |
| 8  |  Пружины с шайбами культиватора КПЭ -3,8 | (Пружина, шайба) | Компл.. | 450 | Левые. правые |
| ***Культиватор КПC-4,***  |
| 1 | Лапа культиватора С5-22 L=270мм (КПС-4), L=230мм |  | шт. | 140 | ст65Г, **сормайт** |
| ~~2~~ | Лапа левая, правая (лезвие) (КРН-5,6) Нет в наличии |  | шт. | ~~120~~ | ст65Г, **сормайт** |
| ***Борона БДТ-7,0*** |
| 1 | Подшипник 7212 (на оси БДТ) |  | шт. | 220 | в подшипник БДЮ |
| 2 | Подшипник БДЮ 0.1.010А в сборе стальной (опорный) на вал |  | шт. | 3500 |  |
| 3 | Вал батареи БДТ L=1700 мм, 1900мм |  | шт. | 3000 |  |
| 4 | Корпус подшипника БДЮ без крышки стальной |  | шт. | 1000 |  |
| 5 | Крышка БДЛ 322 в корпус стальная |  | шт. | 400 |  |
| 6 | Втулка в опорный подшипник БДТ 01801 |  | шт. | 450 |  |
| ~~7~~ | Стойка БДТ Нет в наличии |  | шт. | ~~2500~~ |  |
| 8 | Ось батареи БДТ в сборе без дисков в комплекте (шашлык), с подшипниками, шайбами. катушками |  | компл. | 13000 | 4 штуки |
| 9 | Упор выгнутый |  | Шт. | 360 |  |
| 10  | Упор вогнутый |  | Шт. | 360 |  |
| 11 | Шпулька |  | Шт. | 600 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Плуги*** |
| 1 | Отвал П401А |  | шт. | 1200 | Сталь 65Г |
| 2 | Грудь отвала (маленькая) ПЛЖ 31401на 2 отв. |  оптом | шт. | 120 | Сталь 65Г |
| 3 | Грудь отвала (большая) ПЛЖ 21401на 3 отв. |  оптом | шт. | 150 | Сталь 65Г |
| 6 | Доска полевая (100х300) П502А узкая \*=14 мм |  | шт. | 180 |  Сталь 65Г, 2 отверстия |
| 7 | Боковина ПЛЖ51511 (150х350) широкая наплавленная |  | шт. | 260 |  Сталь 65Г, 2-х сторонняя |
| 8 | Боковина ПЛЖ41501 (150х300) 4 отверстия наплавленная двухсторонняя |  | шт. | 280 | Сталь 65Г, 2-х сторонняя |
| 9 | Стойка литая стальная с башмаком на два отв./три отв. |  | шт. | 3450 | Рубцовск |
| 10 | Стойка литая ПНЛ 01304 |  | шт. | 2060 | 3 отверстия |
| 11 | Стойка предплужника ПЛЖ02503 квадр. |  | шт. | 500 | ковка |
| 12 | Державка квадратной стойки предплужника |  ПНЧС-02-302 | шт. | 528 | литье стальное |
| 13 | Державка круглая стойки предплужника |  | шт. | 900 | Литье стальное |
| 14 | Болт лемешный  |  | кг | 150 | 12х45 с гайкой |
| 15 | Лемех КПШ-9, КША 07.030 левый, правый |  | шт. | 270 |  |
| 16 | Долото КПШ 9 |  | шт. | 120 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Разное*** |
| 1 | Зуб бороны кованный с гайкой на 16 |  | шт. | 66 | Оптовая цена |
| 2 | **Цепи** ПР-15,75 - 2300 |  | пог.м |  | 231 |
| 3 | **Цепи** ПР-19,05 - 3180 |  | пог.м |  | 360 |
| 4 | **Цепи** 2ПР-19,05 - 7200 |  | пог.м |  | 700 |
| 5 | **Цепи** 4ПР 19,05 -15500 (12800)- 2,8 м |  | пог.м |  | 1300 |
| 6 | **Цепи** ПР 25,4 - 6000 |  | пог.м |  | 553 |
| 7 | **Цепи** 2ПР 25,4 |  | пог.м |  | 1050 |
| 8 | **Цепи** ПР 31,75 - 8400 |  | пог.м |  | 929 |
| 9 | **Цепи** ПРД 31,75 -2300 |  | пог.м |  | 380 |
| 10 | **Цепи** ПР 35,0 |  | пог.м |  | 900 |
| 11 | **Цепи** ПРД 38,0 - (4000) | ГОСТ 13568-97 | пог.м |  | 600 |
| 12 | **Цепи** ПР(Л) 38.0  |  | пог.м |  | 800 |
| 13141516 | **Цепи** ТРД 38,0 – 4600 -1-2-6-4 конвеерные **Цепи** ТРД 38,0 – 4600 -2-2-6-4**Цепи** ТРД 38,0 – 4600 -1-2-10-10**Цепи** ТРД 38,0 – 4600 -1-2-6-2 | к комбайну "ДОН", "ЕНИСЕЙ", кормораздатчику, элеваторы, хедер. | пог.мпог.м пог.м пог.м |  | 444435418486 |
| 17 | **Цепи** ПР(Л) 38,1-12700 тяговая |  конвееры | пог.м |  | 1266 |
| 18 | **Цепи** ПР(Л) 44,45 - 17240 | бетоновозы | пог.м |  | 1673 |
| 19 | **Цепи** ПР 50,08 - 22700 |  конвееры | пог.м |  | 1980 |
| 20 | **Цепи** для привязки скота 6х19х31 (сварные) |  | пог.м | 180 | якорные |
| 21 | **Замки для цепей** 12,7; 15,875, 19,05; 38; 31,75; 4ПР 19,05 и другие | шт. | от 20 |  |
| 22 | Палец гусениц Т-4 (04.34А.120) | Наличный расчет /перечислением без НДС  | шт. | 80 /96 | 1000 штук в наличии |
| 23 | Нож культиватора КПШ-5/9 | КША 07.030 | шт. | 270 | Наплавлена сормайтом |
| 24 | Долото культиватора КПШ-9 |  | шт.  | 120 |  |
| 25 | Шестерня второй передачи ДТ-75 (коробка) |  | шт. | 850 |  |
| 26 | Гидроцилиндр навески МТЗ, ЮМЗ, ЦС-100 |  | шт. | 5600 | Опт от 5 штук |
| 27  | Пластина КТА-27-401, 130 мм; m=0,6 кг |  | шт. |  |  |
| 28 | Прижим КТА -27-502 m=0,5 кг |  | шт. |  |  |
| 29 | Накладка литая КТА 27-201 |  | шт | 64 |  |
| 30 | Упор под пружину КТА 27-201, шайба |  | шт. |  |  |
| 31 | Стремянка малая М12 , m=0,18кг | КПД-55-00-21 | шт. |  |  |
| 32 | Стремянка средняя М16 m=0,65 кг | КПД 55-00-22 | шт. |  |  |
| 33 | Стремянка большая М20 | КТА-27-601 | шт |  |  |
| 34  | Каталог деталей и сборочных единиц сеялки СЗС-2.1 |  | шт. | 200 | По требованию |