Дилерский центр «ЛМТ»

[www.пилорама1.рф](http://www.пилорама1.рф) тел. +7(343)328-30-98

Прайс-лист от 15.08.2016

**Дисковые пилы GASS ISO 9002**

(НМ пластины Sandvik)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **D**  **mm**  **диаметр** | **B**  **mm**  **толщина напайки** | **b**  **mm**  **толщина тела** | **d**  **mm**  **посадочный диаметр** | **Z**  **Количество зубьев** |  |
| **Цена в евро** |
| **Пила дисковая GASS** | **200** | **2.2** | **1.6** | **40** | **16+2** | **60** |
| **Пила дисковая GASS** | **200** | **2.2** | **1.6** | **40** | **24+2** | **65** |
| **Пила дисковая GASS** | **250** | **2.8** | **1.8** | **40, 50** | **18+4** | **67** |
| **Пила дисковая GASS** | **300** | **3.7** | **2.5** | **50, 70** | **18+4** | **75** |
| **Пила дисковая GASS** | **315** | **3.8** | **2.5** | **50** | **18+4** | **79** |
| **Пила дисковая GASS** | **350** | **3.9** | **2.5** | **50, 70, 75, 80** | **18+4** | **85** |
| **Пила дисковая GASS** | **400** | **4.4** | **3.0** | **50, 70, 75, 80** | **18+4** | **98** |
| **Пила дисковая GASS** | **450** | **4.8** | **3.2** | **50, 70, 75** | **18+6** | **117** |
| **Пила дисковая GASS** | **500** | **5.2** | **3.5** | **50, 65, 70, 75, 100** | **18+6** | **151** |
| **Пила дисковая GASS** | **550** | **5.5** | **3.5** | **50** | **18+6** | **188** |
| **Пила дисковая GASS** | **560** | **5.5** | **3.5** | **50, 75, 80** | **18+6** | **188** |
| **Пила дисковая GASS** | **580** | **5.5** | **3.5** | **50** | **18+6** | **233** |
| **Пила дисковая GASS** | **610** | **6.3** | **3.9** | **50, 80** | **18+6** | **241** |
| **Пила дисковая GASS** | **630** | **6.0** | **3.9** | **50** | **24+6** | **262** |
| **Пила дисковая GASS** | **650** | **6.7** | **4.7** | **70/75** | **24+6** | **317** |
| **Пила дисковая GASS** | **700** | **6,7** | **4,7** | **70/75** | **24+6** | **324** |
| **Пила дисковая GASS** | **700** | **7,0** | **5,0** | **70/75** | **24+6** | **360** |
| **Пила дисковая GASS** | **710** | **7.2** | **4.7** | **50** | **9WA** | **296** |
| **Пила дисковая GASS** | **750** | **7.0** | **5.0** | **70/75** | **24+6** | **388** |
| **Пила дисковая GASS** | **800** | **8.0** | **5.2** | **50, 75, 110** | **28/27** | **364** |
| **Пила дисковая GASS** | **900** | **8.3** | **5.4** | **50, 55, 110** | **28/27** | **439** |
| **Пила дисковая GASS** | **950** | **8.3** | **5.4** | **50** | **28** | **500** |
| **Пила дисковая GASS** | **1000** | **8.5** | **5.4** | **50, 110** | **28/27** | **525** |
| **Пила дисковая GASS** | **1000** | **7.2** | **5.4** | **50** | **56** | **549** |
| **Пила дисковая GASS** | **1100** | **8.5** | **5.4** | **50** | **56** | **732** |
| **Пила дисковая GASS** | **1200** | **8.5** | **5.4** | **50** | **56** | **854** |
| **Пила дисковая NASSJO** | **1000** | **Без напайки** | **4.0** | **50** | **60** | **575** |
| **Пила дисковая GASS** | **400** | **4.4** | **2.8** | **50** | **18** | **68** |
| **Пила дисковая GASS** | **450** | **4.8** | **3.0** | **50** | **18** | **74** |
| **Пила дисковая GASS** | **500** | **5.2** | **3.2** | **50** | **18** | **96** |
| **Пила дисковая GASS** | **550** | **5.5** | **3.5** | **50** | **18** | **145** |
| **Пила дисковая GASS** | **610** | **6.3** | **3.9** | **50** | **18** | **176** |
| **Пила дисковая GASS** | **300** | **3.9** | **2.5** | **50** | **28** | **61** |
| **Пила дисковая GASS** | **300** | **3.7** | **2.5** | **50** | **36** | **72** |
| **Пила дисковая GASS** | **350** | **3.9** | **2.5** | **50** | **28** | **66** |
| **Пила дисковая GASS** | **350** | **3.9** | **2.5** | **50** | **36** | **79** |
| **Пила дисковая GASS** | **400** | **4.4** | **2.8** | **50** | **28** | **84** |
| **Пила дисковая GASS** | **400** | **4.4** | **2.8** | **50** | **36** | **98** |
| **Пила дисковая GASS** | **450** | **4.8** | **3.0** | **50** | **28** | **92** |
| **Пила дисковая GASS** | **450** | **4.8** | **3.0** | **50** | **36** | **118** |
| **Пила дисковая GASS** | **500** | **5.2** | **3.2** | **50** | **36** | **130** |

**для станков с угловым пилением, твердосплавными зубьями**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пила дисковая GASS**  **(Гризли)** | **400** | | **4.4** | | **2.8** | | **38** | | **24+4** | |  | |  | | **109** | |
| **450** | | **4.8** | | **3.2** | | **38/35** | | **24+6** | |  | |  | | **137** | |
| **500** | | **5.2** | | **3.5** | | **38** | | **24+6** | |  | |  | | **169** | |
| **630** | | **5.8** | | **3.9** | | **35** | | **24+6** | |  | |  | | **262** | |
| **765** | | **6.0** | | **4.2** | | **35** | | **24+6** | |  | |  | | **357** | |
| **Пила дисковая GASS**  **(Барс)** | **450** | | **4.8** | | **3.2** | | **30** | | **24+4** | |  | |  | | **137** | |
| **500** | | **5.2** | | **3.5** | | **30** | | **24+6** | |  | |  | | **169** | |
| **550** | | **5.5** | | **3.5** | | **30** | | **24+6** | |  | |  | | **221** | |
| **600** | | **6.0** | | **3.9** | | **30** | | **24+6** | |  | |  | | **250** | |
| **Пила дисковая GASS**  **(UH-500)** | **450** | | **4.8** | | **3.2** | | **55** | | **24+4** | |  | |  | | **137** | |
| **500** | | **5.2** | | **3.5** | | **55** | | **24+6** | |  | |  | | **169** | |
| **550** | | **5.5** | | **3.5** | | **55** | | **24+6** | |  | |  | | **221** | |
| **для торцовочных станков с твердосплавными зубьями** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пила дисковая GASS** | | **350** | | **3.6** | | **2.5** | | **50/30** | | **72** | |  | |  | | **104** |
| **Пила дисковая GASS** | | **400** | | **4.4** | | **2.8** | | **50/30** | | **72** | |  | |  | | **113** |
| **Пила дисковая GASS** | | **450** | | **4.8** | | **3.0** | | **50/30** | | **72** | |  | |  | | **114** |
| **Пила дисковая GASS** | | **450** | | **4.8** | | **3.2** | | **50/30** | | **72** | |  | |  | | **122** |
| **Пила дисковая GASS** | | **500** | | **4.8** | | **3.2** | | **50/30** | | **72** | |  | |  | | **133** |
| **Пила дисковая GASS** | | **550** | | **5.0** | | **3.5** | | **50/30** | | **96** | |  | |  | | **234** |
| **Пила дисковая GASS** | | **600** | | **6.0** | | **3.9** | | **50/30** | | **72** | |  | |  | | **261** |
| **Пила дисковая GASS** | | **630** | | **6.0** | | **3.9** | | **50** | | **72** | |  | |  | | **280** |
| **Пила дисковая GASS** | | **700** | | **6.3** | | **4.7** | | **50** | | **72** | |  | |  | | **387** |
| **Пила дисковая GASS** | | **720** | | **6.3** | | **4.7** | | **50** | | **72** | |  | |  | | **387** |
| **Пила дисковая GASS** | | **800** | | **7.0** | | **5.0** | | **50** | | **72** | |  | |  | | **459** |
| **Пила дисковая GASS** | | **900** | | **7.6** | | **5.4** | | **50** | | **72** | |  | |  | | **562** |
| **Пила дисковая GASS** | | **1000** | | **8.0** | | **5.4** | | **50** | | **96** | |  | |  | | **612** |

**Диаметр посадочного отверстия может быть изменен, по желанию заказчика.**

**Расточка посадочного отверстия для пил**

**расточка шпоночного паза**

**сверление отверстия**