|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| www.Фурнитура.онлайнwww.xfurnitura.ru**Дверные ручки из****нержавеющей стали** | * **Ручки по вашим чертежам**
* **Работаем по всей России**
* **Надежные конструкции**
 | +7 (812)336-25-71ПН - ПТ с 09:00 до 18:00 9877865@gmail.com |
| J:\Объекты\АКТО дверная ручка\Чертежи мои\3D для прайса РН1 с размерами.jpg3D для прайса РН6 |
| **РН5** | **РН6** | **РН1** | **РН4** |
| Бюджетное решение | Новинка | Усиленная конструкция | Во всю высоту двери |
| Изготовим ручки по вашим чертежам |
| Нерж. труба и алюм. кронштейны. Труба D=30мм или D=32мм.У ручки "эконом" пластиковые заглушки.Межосевое расстояние L1 регулируется.Покраска по цвету RAL (белый/коричневый), либо без покраски. | Мы доработали крепежную систему европейских производителей.Легкая, компактная, стильная, крепкая. | Специальная конструкция.Для дверей с очень большой проходимостью. | Изготавливается из трубы диаметром D=38мм или D=40ммДве точки крепления по краям.Специальный ключ для надежной установки в комплекте. |
| 100% антивандальность. Ручку можно открутить только с одной стороны двери. |
|  |  |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина (L/L1), мм | РН5 | РН6 | РН1 | РН4 |
| Диаметр трубы | 32мм | 32мм | 32мм | 38/40мм |
| 500/300 | 3600 | 5500 | 8100 | ------- |
| 800/500 | 3800 | 5800 | 8400 | ------- |
| 1000/700 | 4100 | 6000 | 8600 | ------- |
| 1200/800 | 4300 | 6300 | 8900 | ------- |
| 1500/900 | 5400 | 7200 | 10200 | ------- |
| 1800/1100 | 6800 | 8200 | 11500 | ------- |
| 2000-2500 | ------- | ------- | ------- | 15000 |
| Дополнит. кронштейн | 700 | 1900 | 2000 | 3000 |
| Армирование | ------- | ------- | ------- | 3500 |

 |

**Модель РН4 из трубы D=40мм подходит под требования ресторанов Макдоналдс.**