|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| www.Фурнитура.онлайн  www.xfurnitura.ru  **Дверные ручки из**  **нержавеющей стали** | | * **Ручки по вашим чертежам** * **Работаем по всей России** * **Надежные конструкции** | | +7 (812)336-25-71  ПН - ПТ с 09:00 до 18:00  9877865@gmail.com | |
| J:\Объекты\АКТО дверная ручка\Чертежи мои\3D для прайса РН1 с размерами.jpg3D для прайса РН6 | | | | | |
| **РН5** | **РН6** | | **РН1** | | **РН4** |
| Бюджетное решение | Новинка | | Усиленная конструкция | | Во всю высоту двери |
| Изготовим ручки по вашим чертежам | | | | | |
| Нерж. труба и алюм. кронштейны. Труба D=30мм или D=32мм.  У ручки "эконом" пластиковые заглушки.  Межосевое расстояние L1 регулируется.  Покраска по цвету RAL (белый/коричневый), либо без покраски. | Мы доработали крепежную систему европейских производителей.  Легкая, компактная, стильная, крепкая. | | Специальная конструкция.  Для дверей с очень большой проходимостью. | | Изготавливается из трубы диаметром D=38мм или D=40мм  Две точки крепления по краям.  Специальный ключ для надежной установки в комплекте. |
| 100% антивандальность. Ручку можно открутить только с одной стороны двери. | | | | |
|  | |  | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Длина (L/L1), мм | РН5 | РН6 | РН1 | РН4 | | Диаметр трубы | 32мм | 32мм | 32мм | 38/40мм | | 500/300 | 3600 | 5500 | 8100 | ------- | | 800/500 | 3800 | 5800 | 8400 | ------- | | 1000/700 | 4100 | 6000 | 8600 | ------- | | 1200/800 | 4300 | 6300 | 8900 | ------- | | 1500/900 | 5400 | 7200 | 10200 | ------- | | 1800/1100 | 6800 | 8200 | 11500 | ------- | | 2000-2500 | ------- | ------- | ------- | 15000 | | Дополнит. кронштейн | 700 | 1900 | 2000 | 3000 | | Армирование | ------- | ------- | ------- | 3500 | | | | | | |

**Модель РН4 из трубы D=40мм подходит под требования ресторанов Макдоналдс.**