**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по периодическому техническому**

**освидетельствованию лифтов.**

1. **Наименование и количество оказываемых услуг:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Количество услуг |
| 1 | Техническое освидетельствование лифтов | Шт. | 1 |

**2. Объем выполняемых услуг:** проведение оценки соответствия лифтов требованиям безопасности в форме периодического технического освидетельствования.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование**  | **Адрес установки лифта** | **Грузоподъемность** | **Рег.№ лифта** | **Кол-во остановок** |
| 1 | Лифт электрический пассажирский |  |  |  |  |

**3.Цели оказываемой услуги:** при периодическом техническом освидетельствовании специалист Испытательного центра выполняет:

- проверку соблюдения требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы;

- технический контроль оборудования лифта и установки оборудования лифта;

- проверку функционирования лифта;

- проверку функционирования устройств безопасности лифта;

- испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный контроль и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;

При проверке соблюдения требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы осуществляют:

-проверку наличия паспорта лифта;

- проверку наличия документов в паспорте лифта, в том числе монтажного (установочного) чертежа и принципиальной электрической схемы лифта;

- проверку наличия руководства (инструкции) по эксплуатации лифта;

- проверку наличия документации (приказов, распоряжений) о допуске к выполнению работ по техническому обслуживанию, ремонту и осмотру лифта, контролю за работой лифта посредством устройства диспетчерского контроля (при его наличии) только квалифицированного персонала, а также наличие документов, подтверждающих квалификацию персонала;

- проверку наличия заключения по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок службы;

- информирование владельца о необходимости выполнения мероприятий по оценке соответствия лифтов, у которых истекает назначенный срок службы.

**4.Место оказания услуги:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_наименование организации заказчика\_\_\_\_;

**Адрес:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**5.Сроки оказания услуги:** с момента заключения контракта по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

После заключения государственного контракта Исполнитель согласовывает с заказчиком график проведения периодического технического освидетельствования лифтов.

**6.Общие требования к оказанию услуги, ее качеству и методам оказания услуги:**

Организация обязана иметь аккредитацию в порядке, установленном законодательством РФ и иметь все необходимые возможности для выполнения периодического технического освидетельствования собственными силами в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010 без привлечения соисполнителей.

Необходимо оказать услуги по периодическому техническому освидетельствованию и оформить результаты в соответствии с требованиями:

- Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 № 782 "Об утверждении Технического Регламента Таможенного Союза «Безопасность лифтов" (ред. от 03.03.2011);

- Технический Регламент Таможенного Союза «Безопасность лифтов;

- "ГОСТ Р 53780-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке" (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.03.2010 № 41-ст).

- "ГОСТ Р 53783-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации" (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.03.2010 № 44-ст).

Результаты периодического технического освидетельствования Исполнитель записывает в паспорт лифта с указанием срока следующего периодического технического освидетельствования и оформляет актом периодического технического освидетельствования, который хранят с паспортом до срока следующего периодического технического освидетельствования.

**7. Порядок сдачи и приемки результатов услуг:**

Приемка результатов оказанных услуг производится в соответствии с пунктом \_\_\_\_\_ контракта.

Исполнитель в день проведения периодического технического освидетельствования каждого лифта, указанного в Таблице, в соответствии с согласованным графиком оказания услуг должен предоставить Заказчику Акт периодического технического освидетельствования, документ о результатах испытаний электрооборудования лифта, иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, произвести запись в паспорт лифта.