**ПАМЯТКА**

об использовании детского удерживающего устройства.

[](http://wiki.zr.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0_3)В соответствии с п. 22.9 ПДД РФ (новой редакции) перевозка детей до 7-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием **детских удерживающих систем (устройств)**, соответствующих весу и росту ребенка, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства,**от 7 до 11 лет (включительно)** в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств) **или ремнями безопасности**, а **на переднем сиденье** легкового автомобиля - **только с использованием** детских удерживающих систем(устройств).Условия обеспечения безопасности ребенка при перевозке в транспортных средствах изложены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 41.44-2005.

**Штраф за нарушение составляет 3000 тысячи рублей.**

На автокресле обязательно должна быть маркировка соответствия Европейскому стандарту безопасности — ЕСЕ R44/03 или ЕСЕ R44/O4. Кроме того, в России кресла подлежат обязательной сертификации.

|  |  |
| --- | --- |
| **Группа кресел** | **Вес ребенка** |
| 0 | 0—10 кг. |
| 0+ | 0—13 кг. |
| 1 | 9—18 кг. |
| 2 | 15—25 кг. |
| 3 | 22—36 кг. |

[](http://wiki.zr.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0_4)