

Этот вариант обмена попроще, идет через один файлик.

Итак все содержимое копируем на диск C.

C:\Scantech




Подключаем оборудование к сети (можно зразу запитать через Poe, в родном комплекте нет адаптера питания, но если надо ищите на 5,2 вольта).

Запускаем утилиту SG15\_Configuration\_Tool\_40218 или 1.01. версию, могут не соединяться ели разные прошивки. 

IP адреса у SC-15 з завода идут 192.168.3.х(106 вроде). Меняем на свои. На картинке я уже поменял.




Идем в настройки




Выставляем IP адреса этого устройства и IP сервера компа куда ставили прогу- Scantech

Да порт надо выбрать 30576 иначе не будет связи програ простая нет настроек тут.



Лепим свои сообщения и размеры шрифтов служебных сообщений.




Тут ГЛАВОНЕ выбрать кодовую страницу, 1215 кирилик, иначе прийдется со словарем покупателям бегать.

Все, Аппи нау.


Теперь нам надо запустить программу, а вернее ЭТО СЛУЖБА «Scantech.exe»

Через командную строку- C:\Scantech\Scantech.exe /install

ДЛЯ удобства создал bat файлы, для установки службы/ удаления, и отдельно для их запуска перезагрузки службы и остановки, можно ярлыками на рабочий стол скинуть.

Можно проверить ее наличие в службах



Работает по принципу постоянно доступа по порту 30576 для прайсчекеров и при обращении ищет в текстовом файлике scantech.plu данный штрих код.

Если служба не запущена ничего читать не будет.

ПРИНЦИП ДЛЯ ОБМЕНА ТАМ ПРОСТОЙ

2212345;120,00;Сыр "Российский"

4612345678903;130;Кофе молотый "Нескафе"

4609876543213;250,00;Мяч футбольный

46014405;20,00;Сигареты Chesterfield

8711000028759;29,00;Чай Pickwick

4600375011432;33,00;Торт "Причуда"


231932;25,00;Сигареты Winston Lights

ШТРИХ; ЦЕНА;НАЗВАНИЕ

**ВНИМАНИЕ У ЭТОЙ УТИЛИТЫ ОНА НЕ РАБОТАЕТ С ВЕСОВЫМИ ШК ТУТ!!!**


**Только то, что есть в списке ШК шаг влево /вправо расстрел. И тест идет в 1-ну строчку и обрезается лишнее.**


Выгрузка из инфо



В торговом оборудовании создаем ТСД Универсальная выгрузка.

В настройках





Ну как бы все. It-sistemnik.ru