**Утверждаю директор ООО «Браво»**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Первой/**

***Прайс – лист оказания услуг по монтажу и техническому***

***обслуживанию кондиционеров на 2020 год.***

***1. Монтаж кондиционера***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мощность кондиционера, ВТU** | **ЦЕНА (стандартный монтаж)** | **Дополнительная трасса** |
| **7,9** | **2 980** | **750** |
| **12,18** | **3 980** | **900** |
| **24,** | **4 980** | **998** |
| **100,120,36,48** | **6 980** | **1 350** |

***Стандартный монтаж*** – это монтаж сплит-системы при котором наружный и внутренний блоки располагаются друг за другом, длина трассы между блоками составляет не более 1,5 метров, количество отверстий в стене 1-шт. Под трассой понимается комплект между труб с термоизоляцией, межблочный кабель и дренаж. ***В стандартный монтаж не входит*** ***удлинение сетевого кабеля, более длины заводской комплектации, установка кабель - канала, пробивка дополнительных отверстий, штробление.***

 **В состав работ по монтажу кондиционера включается:**

- монтаж внутреннего, наружного блока с лестницы, высотой не более 1,3 м.

- демонстрация работы кондиционера заказчику и консультация по вопросам пользования;

- уборка рабочего места ***(коробка от кондиционера остается у Заказчика по условию гарантии)***

***Дополнительные работы:***

***-* замена 1 м дренажной трубы -150 р/п. метр;**

**- удлинение сетевого кабеля -120 р./ п. метр;**

**- установка евро розеток -445 руб./шт;**

**- установка евро вилки -145 руб./шт;**

**- установка кабель-канал 75х80 -400 р/пог. метр;**

**- установка кабель-канал 60х60 -285 р/пог. метр;**

**- установка кабель-канал 16х16- 145 р/пог. метр;**

**- штробление (кирпич) -585 руб./м;**

**- штробление (бетон) -1000 руб./м;**

**- сборка лесов 1 секция -450 рублей;**

**- пробивка отверстий кирпич -590 рублей;**

**- пробивка отверстий бетон - 890 рублей;**

**- работа на высоте (высотой более 1,3 м) -590 рублей.**

**- надбавка за сложность работ -590 рублей.**

**- монтаж кондиционера «под окно» - 498 руб./кондиц.**

**- пайка трубы (наращивание трассы)-450 рублей/ стык**

**- сборка – сборка стеклопакета -380 рублей;**

**- бурение стены толщиной свыше 60 см- 150 рублей/ 10 см;**

**- бурение отверстия до 60 см бетонная стена - 890 рублей;**

**- бурение отверстия до 60 см в стене доска (брус) - 740 рублей;**

**- бурение дополнительного отверстия до 60 с, кирпичная стена -590 рублей;**

**- прокладка дренажной трубы с креплением клипсами -150 р/пог. метр;**

**-перестановка мебели, устранение препятствий и т.д. -900 руб. /1 час.**

**-демонтаж потолка Амстронг – 99 руб./м2**

**-монтаж потолка Амстронг – 299 руб./м2**

**-замена пускового конденсатора 07,09,12-1200 рублей;**

**-замена пускового конденсатора 18,24-1500 рублей.**

**-монтаж козырька -450 рублей;**

**- монтаж оградительной решетки -450 рублей.**

**- установка мет. пласт трубы d16 -150 р/ метр;**

**- установка мет. пласт трубы d20 -180 р/ метр;**

**- установка мет. пласт трубы d26 -250 р/ метр;**

**- установка мет. пласт трубы d32 -300 р/ метр;**

**-замена термофлекса - 198р/метр;**

**-замена гайки – 495 р./шт.**

**-установка дренажной помпы (без стоимости помпы) – 498 руб./шт.**

**-установка дренажного сифона (без стоимости сифона) – 498 руб./шт.**

**-ваакумирование – 880 руб./1 кондиц.**

**-выезд на экспертизу монтажа – 300руб./адрес**

**-диагностика и дефектация кондиционера – 590 руб./конд.**

**-выезд специалиста – 590 руб./час.**

***2. Техническое обслуживание ТО1.***

(производится в том случае если кондиционер работает в жилом помещение, последнее, ТО было не более 2-х лет назад. Обслуживание профилактическое).

В состав работ входит:

-Чистка компрессора наружного блока (без демонтажа);

-Чистка компрессора внутреннего блока (без демонтажа);

-Чистка фильтров;

-Проверка электрических контактов;

-Дозаправка фреоном;

- Чистка дренажной системы;

|  |  |
| --- | --- |
| **Мощность кондиционера, ВТU** | **ЦЕНА ТО1** |
| **07,09,12** | **1 190** |
| **18,24** | **1 790** |
| **36,48,100,120** | **2 250** |

***3. Техническое обслуживание ТО2.***

Проводится для кондиционеров, установленных в коммерческих помещениях, особенно магазинах, парикмахерских, либо последнее того было более 2-х лет назад, а так же в случае если кондиционер «потек».

В состав работ входит:

- Демонтаж внутреннего блока;

-Демонтаж наружного блока;

-Чистка компрессора внутреннего блока (с разборкой корпуса) в мастерской;

-Чистка компрессора наружного блока (с разборкой корпуса) в мастерской;

- Проверка электрических контактов;

- Дозаправка фреоном;

- Чистка дренажной системы

- Монтаж внутреннего блока;

- Монтаж наружного блока;

|  |  |
| --- | --- |
| **Мощность кондиционера, ВТU** | **ЦЕНА ТО 2** |
| **07,09,12** | **2 950** |
| **18,24** | **3 590** |
| **36,48,100,120** | **3 980** |

**4.** ***Антибактериальная обработка внутреннего блока***

Внутренний блок обрабатывается специальной жидкостью препятствующей размножению бактерий во влажной среде внутреннего блока. Рекомендовано для людей со слабым иммунитетом, а так же часто болеющим ОР ВИ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Мощность кондиционера** | **Цена обработки**  |
| **ВТU** | **Доп. услуга к ТО**  | **Отд.услуга** |
| **07,09,12** | **750** | **1 000** |
| **18,24** | **980** | **1 200** |
| **48,100,120** | **1 490** | **1 500** |

***5.Демонтаж кондиционера***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЦЕНА демонтаж** |
| **Доп.услуга к другим работам** | **Отдельная услуга/отдельный выезд** |
| **Наружный блок**  | **500 BTU 07-12, 750 BTU 18-24, 1200 BTU 36-120** | **1000 BTU 07-12, 1200 BTU 18-24, 1750 BTU 36-120** |
| **Внутренний блок** | **500 BTU 07-12, 750 BTU 18-24, 1200 BTU 36-120** | **1000 BTU 07-12, 1200 BTU 18-24, 1750 BTU 36-120** |

 ***6. ТО оконного кондиционера***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЦЕНА**  |
| **Оконный кондиционер**  | **1 490** |

***7. ТО мобильного кондиционера***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЦЕНА**  |
| **7,9 BTU**  | **1 690** |
| **12.18 BTU** | **2 250** |

 **8. Заправка фреоном**

***\*R22– 980 рублей/кг;***

***\*R410 -850 рублей/кг;***

***\*R 407 -790 рублей/кг;***

 **9. Замена кондиционера**

**\* возмещение стоимости отверстия -590 рублей/ отв.;**

**\* возмещение стоимости кронштейна 450 -350 рублей/пара;**

 **600- 550 рублей/пара;**

**10. *Оплата услуг вышки происходит отдельно, лично водителю вышки. Час работы в среднем составляет 1500 - 2000 рублей/час. ООО «Браво» организует вызов и координацию работы вышки, но не отвечает за своевременное прибытие вышки на объект и стоимость ее работ.***